Návod na Update ŘJ verze 7 nebo 10

Před zahájením aktualizace software se prosím ujistěte, že verze, kterou hodláte použít je správná nejnovější pro vaší ŘJ. Důležité: ŘJ verze 7 nemůže být aktualizována na ŘJ verze 10.

1. Stáhněte nejnovější verzi SW na stránkách OPOP.cz
2. Rozbalte všechny soubory aktualizace na micro SD card
3. Vypněte ŘJ a zastrčte SD kartu do slotu (viz obrázek A), následně jednotku zapněte.
4. Počkejte až se software aktualizuje (viz obr C)
5. Aktualizace je hotova, můžete vyjmou SD kartu a znovu pustit řídící jednotku s novým SW.

Co dělat, když aktualizace selže:

1. Zkuste pro update využít jinou SD kartu. Dobré zkušenosti jsou s kartami verbatim 2 GB nebo 4 GB
2. Zformátujete SD kartu do formátu FAT 32 (ve vlastnostech SD karty v „tomto počítači“ vašeho PC)
3. Použijte SD kartu s nižší kapacitou.